Author: access

Sommaire
LA LEGISLATION – POINTS DE REPERE 5
LE DOCUMENT UNIQUE 7
OBJECTIFS DU DOCUMENT UNIQUE 9
RECOMMANDATIONS 10
METHODOLOGIE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 11
FICHES DE DANGER 14
CLASSEMENT DES RISQUES & PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION 74
PREVENTION DE LA PENIBILITE 76

LA LEGISLATION – POINTS DE REPERE
La directive européenne
La directive-cadre n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 définit les principes fondamentaux de la protection des travailleurs. Elle a placé l’évaluation des risques professionnels au sommet de la hiérarchie des principes généraux de prévention, dès lors que les risques n’ont pas pu être évités à la source.
La loi du 31 décembre 1991
La loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, applicable depuis le 31 décembre 1992, a permis de transposer en droit français les dispositions de la directive-cadre, et en particulier l’article L. 4121-2 qui pose les principes généraux de prévention.
L’article L. 4121-1 et suivants et Art. L. 4612-9 du Code du Travail
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur met en œuvre les mesures prévues, au point I. ci-dessus, sur la base des principes généraux de prévention suivants :
éviter les risques ;
évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
combattre les risques à la source ;
adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’Art. L. 1152-1 ;
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
donner des instructions appropriées aux travailleurs.

L’employeur doit, compte-tenu de la nature des activités de l’établissement :
évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par l’employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement ;
lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ;
consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de nouvelles technologies mentionnés à l'Art. L. 432-2 sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs. Dans les entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés sont consultés.
L’EVALUATION DES RISQUES POUR LA SECURITE ET LA SANTÉ DES SALARIÉS EST UNE OBLIGATION APPLICABLE DEPUIS LE 31 DECEMBRE 1992
Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 :
Portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Art. R. 4121-1 et suivant du Code du Travail – L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, ou lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Art. R. 4741-1 du Code du Travail. – Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues à l’Art. R. 4121-1 et suivant, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.

LE DOCUMENT UNIQUE
C’est le résultat de l’évaluation des risques professionnels qui comporte un inventaire des risques dans chaque unité de travail.
Qui est concerné ?
Tout employeur quelle que soit la taille et l’effectif de son entreprise. C’est l’employeur qui est responsable de la transcription et de la mise à jour des résultats de l’évaluation des risques. Il peut faire appel à toute compétence qu’il estime utile (CHSCT, médecin du travail, organisme extérieur de conseil, de formation).
La forme du document unique
Les résultats de l’évaluation des risques doivent être transcrits sur un document unique dans un souci de cohérence, de commodité, de traçabilité. Il n’existe pas de modèle type de document unique. Le support pourra être écrit ou numérique. L’employeur a le choix du moyen qui lui paraît le mieux adapté.
Le contenu du document unique
L’inventaire des risques L’évaluation des risques se fait en 2 étapes :
identifier les dangers : ce qui peut causer un dommage pour la santé des travailleurs,
analyser les risques : étude des conditions d’exposition des travailleurs à ces dangers. Il s’agit d’une analyse des modalités d’expositions des salariés aux dangers en tenant compte de tous les aspects liés au travail.
L’unité de travail L’évaluation doit concerner toutes les situations de travail. Les postes ayant des caractéristiques ou contraintes similaires sont regroupés dans une même unité. Elle pourra se faire par service, par atelier, par poste de travail selon les cas…
Facteurs de risques professionnels : Pénibilité
L'employeur consigne, en annexe du document unique :
Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles, notamment à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail ;
La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils prévus. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.

LE DOCUMENT UNIQUE
Mise à jour du document unique
Le document unique doit faire l’objet d’une mise à jour au moins annuelle.
Il doit être actualisé en cas de décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.
Cette mise à jour peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Accessibilité du document unique
Il est tenu à disposition des instances représentatives (CHSCT, DP), du médecin du travail et des salariés. Le lieu et le mode de consultation du document doivent être affichés.
Il est tenu, sur leur demande, à disposition de l’inspection du travail et de la CARSAT.

OBJECTIFS DU DOCUMENT UNIQUE
L’évaluation des risques ne constitue pas une fin en soi. Elle ne sert à rien si elle n’est pas suivie d’actions de prévention dans l’entreprise.
C’est un préalable à la définition des actions de prévention fondée sur la connaissance des risques auxquels sont exposés les travailleurs.
Sa finalité est la mise en œuvre de mesures effectives visant à l’élimination des risques conformément aux principes généraux de prévention.
Elle vise à accroître la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à améliorer les conditions de travail au sein de l’entreprise.
Le document unique doit contribuer à l’élaboration du programme annuel de prévention des risques professionnels.
Il doit être une base fiable pour la définition de stratégies d’actions par les différents partenaires de l’entreprise.

RECOMMANDATIONS
L’évaluation des risques n’est qu’une étape dans la démarche globale de prévention. Elle ne doit pas être qu’une simple obligation légale. L’employeur doit s’engager dans la réalisation de cette évaluation (organisation – méthode – moyens – objectifs)
La démarche de prévention doit être collective. Elle doit associer les salariés qui sont souvent ceux qui connaissent le mieux les situations dangereuses. L’analyse doit porter sur le travail réel du salarié par observation du poste de travail et participation de celui-ci.
Il y a utilité à distinguer :
le travail théorique tel qu’il peut être décrit dans des livres avec des fiches de poste standard qui ne sont que des représentations théoriques des tâches du métier concerné.
le travail prescrit : c’est celui que le responsable demande au salarié de réaliser.
le travail réel qui est celui réalisé par le salarié pour répondre au travail prescrit et qui est fonction des aléas et dysfonctionnements imprévus, de l’expérience et de la compétence du salarié…
le vécu du travail qui peut être différent d’un salarié à l’autre en fonction d’un même travail réel.
L’employeur doit utiliser des méthodes d’évaluation adaptées à son entreprise (activité – taille – nature des risques)
La maîtrise de l’évaluation appartient à l’employeur. S’il peut se faire conseiller par des aides extérieures à l’entreprise, l’association des acteurs internes de l’entreprise doit être privilégiée, permettant la mise en œuvre de compétences diverses et d’un dialogue social.
Les actions de prévention résultant de cette évaluation doivent être décidées et formalisées.
L’évaluation des risques appartient à une démarche dynamique. Elle doit être régulièrement mise à jour.

METHODOLOGIE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
L’objectif est d’inscrire l’évaluation des risques dans la démarche de prévention des risques professionnels.
La démarche de prévention doit être construite dans le cadre d’un processus dynamique tenant compte de l’évolution dans l’entreprise des facteurs humains, techniques et organisationnels.
La démarche d’évaluation des risques-prévention est une démarche structurée qui peut suivre les étapes suivantes :
préparation de la démarche
évaluation des risques : identification – classement
élaboration du programme d’actions
mise en œuvre des actions de prévention
réévaluation des risques
La préparation de la démarche
Il est nécessaire que l’employeur prenne connaissance des principes généraux de prévention auxquels il doit se conformer : voir chapitre "La législation - Points de repères Art. L. 4121-2", page 5.
Constitution de groupes de travail pluridisciplinaires :
la démarche de prévention se base sur des connaissances complémentaires d’ordre technique, médical, organisationnel au stade de l’évaluation des risques et à celui de l’élaboration de stratégies de prévention ;
l’employeur doit mettre en place ces groupes en s’appuyant sur tous les acteurs internes de l’entreprise.
Les unités de travail doivent être définies : poste de travail – groupe de poste – métiers – lieux de travail….
La méthode d’évaluation, les moyens financiers, les modalités de communication des résultats doivent être précisés.
Les différents documents concernant la sécurité doivent être rassemblés :
données statistiques internes ou par branche professionnelle sur les accidents de travail ou maladies professionnelles.
registres de sécurité contenant les rapports des différents organismes de contrôle.
rapport annuel du C.H.S.C.T.
fiche d’entreprise du médecin du travail.
fiches de données de sécurité des produits utilisés.
programme annuel de prévention des risques professionnels.

L’évaluation des risques
Elle doit se faire de manière globale et exhaustive en s’appuyant sur la prise en compte des situations de travail réelles du salarié.
Identifier les dangers
Il s’agit de repérer, dans chaque unité de travail, tous les dangers auxquels peuvent être exposés les salariés.
Il faut donc :
observer le poste de travail et son environnement à la recherche de dangers.
déterminer et analyser toutes les tâches réalisées.
demander l’avis des opérateurs sur des situations dangereuses potentielles ou réelles à leur poste.
rechercher d’éventuels dommages corporels ou matériels antérieurs au poste.
connaître la nature des produits utilisés et leur éventuelle toxicité.
Evaluer les risques
Il faut définir le risque au poste de travail pour chaque situation dangereuse et l’évaluer en fonction :
de la nature du danger
de la gravité de ses conséquences éventuelles, par exemple :
faible : dommage mineur, accident bénin
modérée : accident avec arrêt sans séquelles
grave : accident avec séquelles
très grave : risque mortel
des antécédents d’accident du travail ou de maladie professionnelle à ce poste
des circonstances d’exposition
de la probabilité d’apparition, fonction de la fréquence, de la durée d’exposition, du nombre de salariés exposés :
très improbable
possible mais assez improbable,
probable,
très probable, inévitable à plus ou moins long terme.
des moyens de prévention existants déjà au poste (techniques, organisationnels, humains).

Classer les risques pour déterminer les priorités de plan d’action en fonction de la gravité potentielle et de la probabilité d’apparition.
Les risques peuvent être classés de 1 à 3.
mesures correctives non prioritaires : 1
mesures correctives moyennement prioritaires : 2
mesures correctives prioritaires : 3
Par exemple : pour un risque probable ou très probable et aux conséquences graves ou très graves, le risque sera classé de niveau 3 et devra déclencher une action corrective urgente et prioritaire.
Elaboration du programme d’actions et mise en œuvre des actions de prévention
La mise au point du programme d’actions consiste à rechercher des solutions respectant les principes généraux de prévention.
Le programme de prévention des risques professionnels devra tenir compte des éléments d’ordre technique, organisationnel et humain.
Il devra planifier l’ensemble des actions de prévention, établir des priorités d’action et décrire les mesures envisagées permettant de supprimer ou de réduire le risque.
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires
sur le site internet de l’INRS www.inrs.fr
sur le site internet d’AST74: www.ast74.fr

Gravité

Très grave

3

3

3

3

Grave

2

3

3

3

Modéré

1

2

2

3

Faible

1

1

2

3

Probabilité

Très improbable

Improbable

Probable

Très probable

FICHES DE DANGER
Les accidents du travail et maladies professionnelles 17
Danger lié au bruit 18
Danger lié à l’éclairage 20
Danger lié aux ambiances thermiques (froid) 22
Danger lié aux vibrations 24
Danger lié aux produits chimiques 26
Danger d’origine biologique 28
Danger lié à la manutention manuelle et à l’activité physique 30
Danger lié à la manutention mécanique 32
Danger lié à la circulation routière 34
Danger lié aux déplacements en entreprise 36
Danger psychosocial 38
Danger lié au travail en milieu hyperbare 40
Danger lié aux chutes 42
Danger lié aux chutes d’objets 44
Danger lié aux machines et aux outils 46
Danger lié aux équipements sous pression 48
Danger lié à l’électricité 50
Danger d’incendie ou d’explosion 52
Danger lié au travail sur écran 54
Danger lié aux rayonnements ionisants 56
Danger lié aux rayonnements non ionisants (soudure) 58
Danger lié aux rayonnements non ionisants (laser) 60
Danger lié au manque d’hygiène 62
Danger lié à la mauvaise organisation de la sécurité et secours 64
Danger lié à l’intervention d’entreprises extérieures 66
Danger lié au recours à des intérimaires 68
Dangers divers 70

Ces fiches sont des aides pour identifier les dangers et évaluer les risques de chaque unité de travail de votre entreprise.
Ces évaluations doivent être systématiques quelle que soit l’activité de l’entreprise.
Dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un risque est peut-être identifié.
La liste des questions n’est pas limitative. A partir de l’analyse des postes de travail, de l’écoute des salariés, en fonction des risques propres à l’entreprise, ces fiches doivent être complétées par d’autres questions.

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFFESSIONNELLES : INDICATEURS DE DANGER

Des accidents du travail et ou incidents se sont ils produits ?	OUI r NON r
Ces accidents ont-ils entrainés des jours d’arrêt de travail ?	OUI r NON r
Ces nombres augmentent-ils depuis plusieurs années ?	OUI r NON r
Y a-t-il des secteurs de votre entreprise où les accidents du travail sont fréquents ?	OUI r NON r
Les accidents du travail sont-ils tous analysés ?	OUI r NON r
Avez-vous des maladies professionnelles déclarées ?	OUI r NON r

Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger révélé par les accidents du travail et/ou les maladies professionnelles est-il mis en évidence ? OUI r NON r

Commentaires :

DANGER LIE AU BRUIT
Les conséquences :
atteinte de l’acuité auditive (maladie professionnelle n° 42 du Régime Général).
difficultés de concentration pour l’exécution de travaux précis.
gêne à la compréhension de certains ordres pouvant rendre dangereuses certaines tâches.
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié au bruit est-il mis en évidence OUI r NON r
Conseils de prévention :
mesure du niveau sonore reçu par les salariés
réduction du bruit des machines : contrôle et entretien régulier
limitation du temps d’exposition des salariés
éloignement des salariés des sources de bruit
mise en place de protection collective : capotage, traitement acoustique des locaux
mise à disposition et port des équipements de protection individuelle
information et formation des salariés
www.inrs.fr : ED 962 et ED 997

Une estimation du bruit a-t-elle révélé des zones à risques ?	OUI r NON r
Les salariés soumis à une exposition sonore quotidienne supérieure à 80 dBA sont-ils identifiés ?	OUI r NON r
La communication orale est-elle gênée ?	OUI r NON r
Les alarmes sont-elles masquées par le bruit ?	OUI r NON r
Existe-t-il des sources de bruit gênantes dans les locaux ?	OUI r NON r
Les mesures de prévention sont-elles prises ?	OUI r NON r

En savoir plus :
www.ast74.fr
« Evaluation du risque bruit»

RISQUE LIE AU BRUIT
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE A L’ECLAIRAGE
Les conséquences :
- fatigue visuelle liée à un éclairage inadapté.
- erreur dans l’exécution de travaux précis.
- risque de chute, d’accident dans les allées de circulation.
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié à l’éclairage est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
éclairage suffisant et adapté au travail à réaliser : précision, détail…
éclairage naturel suffisant
éclairage individuel possible
vérification régulière des lampes, néons…
installation d’éclairages de secours
information des salariés

Le niveau d’éclairage vous semble t-il uniforme ?	OUI r NON r
Des mesures d’éclairage ont-elles révélé des zones d’inconfort ?	OUI r NON r
Les aires de circulation sont-elles correctement éclairées ?	OUI r NON r
Le poste de travail présente-t-il des zones d’éblouissement (lampe nue, soleil) ?	OUI r NON r
Les luminaires sont-ils propres et les ampoules sont-elles changées régulièrement ?	OUI r NON r
L’éclairage entraîne t-il des postures contraignantes au poste ?	OUI r NON r
La chaleur dégagée par l’éclairage vous paraît-elle excessive ?	OUI r NON r

En savoir plus :
www.ast74.fr
« Evaluation du risque éclairage»

RISQUE LIE A L’ECLAIRAGE
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE A L’AMBIANCE THERMIQUE (froid)

Les conséquences :
Troubles occasionnés par le froid :
localement : engourdissement avec perte de dextérité, gelures et engelures, …
général : hypothermie (température < 3°C avec trouble de la conscience, comas, décès)
Troubles indirect : glissades, risques liés à la perte de dextérité, à la pénibilité accrue, troubles musculo-squelettiques, acrosyndromes

Mise en évidence d’un danger :

Le niveau de température est-il inférieur à 15°C en travail sédentaire ?	OUI r NON r
Pour des travaux extérieurs, les salariés travaillent-ils à une température ambiante < 5°C ?	OUI r NON r
L’exposition au vent est-elle prise en compte pour la détermination du niveau de danger (= indice de refroidissement éolien) ? Exemple : température = -5°C, avec vent 45 km/h = -15°C	OUI r NON r
L’humidité de l’air est-elle évaluée ?	OUI r NON r
Des abris chauffés sont-ils prévus ?	OUI r NON r
Des équipements individuels de protection contre le froid sont-ils bien adaptés ?	OUI r NON r
Les équipements et outils sont-ils utilisables avec des gants ?	OUI r NON r
Des temps de repos en atmosphère chauffée sont-ils prévus ?	OUI r NON r
Les salariés ont-ils reçu une formation sur les risques liés au froid et les mesures de 1ers secours ?	OUI r NON r

Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié à l’ambiance thermique (froid) est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
limiter la durée de l’exposition en continu au froid et faire des pauses de récupération en atmosphère chauffée
avoir des armoires chauffées pour les vêtements de rechange
diminuer les cadences élevées ou le travail physique intense générant de la transpiration
porter des vêtements adaptés au froid avec isolement thermique suffisant
isoler les surfaces métalliques froides pour éviter le contact direct avec la peau
information des salariés sur les facteurs de risque individuels (alcool, médicaments, fatigue, alimentation, …)
favoriser le travail en binôme
www.inrs.fr : dossier web 57

RISQUE LIE A L’AMBIANCE THERMIQUE (froid)
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE AUX VIBRATIONS
Les conséquences :
Risque de lésion tendineuse, musculaire, neurologique ou vasculaire suite à l’utilisation d’outils vibrants, à la conduite d’engins.
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié aux vibrations est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
diminution des vibrations sur outils par mise en place de protection mousse
choisir des outils antivibratoires
installation de sièges confortables, suspendus dans les engins de chantier ou PL
diminuer la durée d’exposition au risque : alternance des tâches, pauses, …
diminuer l’intensité des vibrations : vitesse, état des sols, …
assurer la maintenance et le remplacement des équipements
information des salariés
www.inrs.fr : ED 6018 et ED 42

Des mesures du niveaux vibratoire des équipements ont-elles-été effectuées?	OUI r NON r
Des outils vibrants sont-ils utilisés (perceuse, ponceuse ….) ?	OUI r NON r
Des outils pneumatiques, à main sont-ils utilisés (marteau, burin …) ?	OUI r NON r
Des chariots élévateurs sont-ils utilisés ?	OUI r NON r
Des véhicules P.L. ou des engins de chantier sont-ils utilisés ?	OUI r NON r
Des consignes ont-elles-été données pour l’utilisation des équipements (réglage des sièges) ?	OUI r NON r
Des informations sur le réglage des sièges sont-elles communiquées ?	OUI r NON r
Des maintenances préventives, voire correctives, sont-elles planifiées ?	OUI r NON r

RISQUE LIE AUX VIBRATIONS
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE AUX PRODUITS CHIMIQUES
Les conséquences :
Risque d’irritation, d’allergie, de brûlure, d’intoxication, de décès par inhalation, d’ingestion de produits chimiques ou d’exposition cutanée.
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié aux produits chimiques est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
étude des fiches de sécurité mises à jour
contrôle du stockage et de l’évacuation des déchets
prévoir les modalités d’action en cas d’accident
ventilation correcte des locaux
mise à disposition et port des équipements de protections
diminution des quantités de produit sur les postes
information et formation des salariés
évaluation des risques chimiques logiciel SEIRCICH

La liste des produits utilisés et les fiches de données de sécurité sont-elles disponibles ?	OUI r NON r
Ces fiches révèlent-elles un risque potentiel ?	OUI r NON r
Les salariés sont-ils exposés à ces produits par contact cutané, inhalation ou ingestion (fumées, poussières, vapeurs,…) ?	OUI r NON r
Avez-vous des produits classés irritants Xi, corrosifs C, nocifs Xn, toxiques T ?	OUI r NON r
Avez-vous des produits classés Cancérogène, Mutagène ou Reprotoxique (CMR) ?	OUI r NON r
Tous les flacons utilisés sont-ils étiquetés (nom du produit, pictogramme, phrases de risque, …) ?	OUI r NON r
Les quantités de produit sur le poste de travail sont-elles limitées ?	OUI r NON r
Y a-t-il des moyens de stockage des chiffons, déchets aux postes de travail ? (poubelles à couvercle, …)	OUI r NON r
Les locaux et les zones de stockage sont-ils correctement ventilés ?	OUI r NON r
Avez-vous une ventilation générale de vos locaux de travail ?	OUI r NON r
Les zones à pollution spécifique sont-elles correctement ventilées ?	OUI r NON r
Les salariés sont-ils formés à l’utilisation des produits : connaissance des pictogrammes, des incompatibilités entre produits, des moyens de protection adéquats ?	OUI r NON r

En savoir plus :
www.ast74.fr
« Evaluation du risque chimique»

RISQUE LIE AUX PRODUITS CHIMIQUES
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER D’ORIGINE BIOLOGIQUE
Les secteurs concernés
Santé, agriculture, climatisation, traitement des réseaux d’eau usée, industrie du bois, services funéraires, voyages à l’étranger, travaux au contact des animaux ou des produits d’origine animale, agroalimentaire , traitement des déchets, industrie textile, industrie du papier, travaux de nettoyage, soins aux blessés (SST).
Les conséquences
Risque d’infection, d’intoxication, de réaction allergique ou de cancer suite à l’exposition à des agents biologiques par inhalation, ingestion, contact ou pénétration suite à une lésion.
Mise en évidence d’un danger

Certains salariés ont-ils un travail en milieu de soins, laboratoire, …?	OUI r NON r
Certains salariés ont-ils des contacts avec des animaux ou des produits d’origine animale ou agroalimentaire?	OUI r NON r
Certains salariés ont-ils des contacts avec des cadavres ?	OUI r NON r
Des salariés ont-ils des contacts avec des déchets, des eaux usées ?	OUI r NON r
Les réservoirs de germes sont-ils repérés, signalés, nettoyés, désinfectés ?	OUI r NON r
Des procédures sont elles en place pour le transport et le traitement des déchets ?	OUI r NON r
Le nombre de salariés susceptibles d’être exposé est-il limité au plus bas ?	OUI r NON r
La liste du personnel exposé (groupe 3 et 4) est-elle tenue à jour ?	OUI r NON r
Les salariés sont-ils tous formés au risque spécifique de leur poste ?	OUI r NON r
Les salariés sont-ils informés des accidents, incidents avec agent biologique ?	OUI r NON r
Les salariés ont-ils la possibilité de se laver correctement les mains ?	OUI r NON r
Le suivi des vaccinations approprié est-il mis en place ?	OUI r NON r
Avez-vous mis en place une procédure en cas de pandémie ?	OUI r NON r

Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger d’origine biologique est-il mis en évidence ? OUI r NON r

En savoir plus :
www.ast74.fr
«Evaluation du risque biologique»

Conseils de prévention :
respect des précautions d’hygiène
confinement des zones à risque
organisation de la manipulation, du transport des produits contaminants
procédure d’élimination des déchets réalisée et suivie
ventilation correcte des locaux
protocole de conduite à tenir en cas d’accident avec exposition au sang affiché
www.inrs.fr : ED 5012, ED 918 et base de données BAOBAB
port effectif des équipements de protection adaptés : gants, lunettes, blouse
soin correct de toutes les blessures
matériel à usage unique privilégié
vaccination des salariés exposés en règle.
information et formation des salariés

RISQUE D’ORIGINE BIOLOGIQUE
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE A LA MANUTENTION ET A L’ACTIVITE PHYSIQUE
Les conséquences :
Risque d’atteinte musculaire, tendineuse, vertébrale suite à des traumatismes, efforts physiques, posture incorrecte, gestes répétitifs.
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié à la manutention et à l’activité physique est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
supprimer ou diminuer les manutentions manuelles au poste
diminuer le poids des charges, les déplacements, la répétitivité des déplacements
utilisation de transpalette, chariots roulants…
mise des charges à niveau : table élévatrice, quai de chargement, hayon…
utilisation de moyens de préhension adaptés : poignées…
du personnel à la manutention
mise à disposition et port d’équipements de protection individuelle : gants, chaussures
www.inrs.fr : ED 6057 et ED 131

L’activité exige-t-elle des manutentions répétées et rapides ?	OUI r NON r
L’activité exige-t-elle des manutentions de poids élevé ?	OUI r NON r
L’activité exige-t-elle des manutentions difficiles : taille, encombrement, mauvaises prises ?	OUI r NON r
L’activité exige-t-elle des manutentions sur des distances importantes ?	OUI r NON r
L’activité exige-t-elle des manutentions dans un environnement particulier (froid, chaud…) ?	OUI r NON r
Les salariés se plaignent-ils de douleurs articulaires ?	OUI r NON r
La manutention impose-t-elle des postures incorrectes : dos plié, jambes tendues, charge à bout de bras …. ?	OUI r NON r
Les postes de travail sont-ils équipés d’aide à la manutention ?	OUI r NON r
Les salariés sont-ils formés aux bons gestes de la manutention manuelle ?	OUI r NON r

En savoir plus :
www.ast74.fr
« Evaluation du risque manutention» et « Programme de formation PRAP »

RISQUE LIE A LA MANUTENTION ET A L’ACTIVITE PHYSIQUE
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE A LA MANUTENTION MECANIQUE
Les conséquences :
Risque de blessure souvent grave lié à la circulation d’engins, à la nature de la charge, aux moyens de manutention…
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié à la manutention mécanique est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
vérifications périodiques obligatoires
utilisation d’engins conformes à la réglementation
respect de la vitesse et de la signalisation
entretien régulier du matériel de manutention
conduite des engins exclusivement par des salariés formés, habilités et aptes médicalement
entretien des voies de circulation
www.inrs.fr : ED 6067 et ED 96

Les appareils de manutention sont-ils entretenus et vérifiés régulièrement ?	OUI r NON r
Les moyens de manutention sont-ils adaptés à la charge à manutentionner : chaînes, élingues ?	OUI r NON r
Les utilisateurs sont-ils tous formés et recyclés régulièrement ?	OUI r NON r
Les élingues à usage unique sont-elles éliminées ?	OUI r NON r
Les zones de circulation et de manœuvre sont-elles larges, bien dégagées et éclairées ?	OUI r NON r
Les sols sont-ils en bon état, propres, réguliers sans trous ?	OUI r NON r
Les charges sont-elles bien réparties et arrimées ?	OUI r NON r
La vitesse de circulation des engins est-elle correcte ?	OUI r NON r
Un plan de circulation est-il en usage (engins, piétons) ?	OUI r NON r

RISQUE LIE A LA MANUTENTION MECANIQUE
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE A LA CIRCULATION ROUTIERE
Les conséquences :
Les accidents de la route représentent 3% des accidents du travail et sont la 1ère cause de décès suite à accident du travail.
Mise en évidence d’un danger

Les véhicules sont-ils entretenus et vérifiés régulièrement ?	OUI r NON r
Les véhicules sont-ils adaptés au déplacement et à la tâche à réaliser ?	OUI r NON r
Existe-t-il une procédure de signalement des anomalies ?	OUI r NON r
Les conducteurs sont-ils formés à la conduite, en sécurité (formation spécifique pour « grand rouleur ») ?	OUI r NON r
Les conducteurs sont-ils formés aux gestes de 1ers secours ?	OUI r NON r
Les conducteurs sont-ils reconnus aptes à la conduite de véhicules ?	OUI r NON r
Des solutions alternatives au déplacement sont-elles mises en place ?	OUI r NON r
Des limitations de déplacement par la route au-delà d’une certaine distance ou d’un certain temps de conduite sont-elles systématiques ?	OUI r NON r
La préparation du déplacement est-elle réalisée et compris dans le temps de travail ?	OUI r NON r
Un protocole de communication permet-il de gérer l’utilisation des téléphones en dehors de la conduite ?	OUI r NON r
Les entrées-sorties de l’entreprise et du parking permettent-elles une bonne visibilité et une bonne insertion dans la circulation ?	OUI r NON r

Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié aux déplacement et à la circulation est-il mis en évidence ? OUI r NON r

Conseils de prévention :
solutions alternatives aux déplacements: audio ou visioconférences, transports en commun
préparation des déplacements : itinéraire en fonction des horaires, de l’état des routes, des temps de repos,...
restaurants d’entreprise, garderies d’enfants,…
organisation des parkings en séparant les flux piétons, les 2 roues et les voitures + accès piétons du parking aux bureaux
aménagement concerté des horaires des salariés
utilisation des véhicules adaptés au déplacement et à la tâche à réaliser, entretenus et disposant des éléments de sécurité
formation des conducteurs au risque routier
vérifications élémentaires avant le départ et les procédures de signalement des anomalies
sensibilisation des salariés aux risques liés à certains comportements à risques
aptitude médicale à la conduite.
www.inrs.fr : ED 935, ED 986, ED 6046
http://pedro.artifrance.fr/

RISQUE LIE A LA CIRCULATION ROUTIERE
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE AUX DEPLACEMENTS EN ENTREPRISE
Les conséquences :
Risque de blessure lié à la circulation en entreprise par le fait de présence d’éléments fixes ou mobiles dans l’entreprise .
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : Dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié aux déplacement et à la circulation est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
mise en place d’un plan de circulation
éclairage et signalisation des voies de circulation
entretien régulier et réparation des véhicules
laisser un temps suffisant pour les déplacements
entretien des voies de circulation, des zones de manœuvre
conduite des véhicules par des salariés formés, habilités et aptes médicalement
www.inrs.fr : ED 975, ED 986, ED 6002

Les utilisateurs chauffeurs sont-ils tous formés ?	OUI r NON r
Les zones de circulation et/ou de manœuvre sont-elles bien identifiées ?	OUI r NON r
Les zones de circulation et/ou de manœuvre sont-elles bien éclairées ?	OUI r NON r
Les zones de circulation et/ou de manœuvre ont-elles un sol en bon état ?	OUI r NON r
Les véhicules sont-ils adaptés à l’activité demandée ?	OUI r NON r
Un plan de circulation sans zones communes piétons-véhicules est-il en usage ?	OUI r NON r

RISQUE LIE AUX DEPLACEMENTS EN ENTREPRISE
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER PSYCHOSOCIAL (1/2)
Les conséquences : les risques lié à l’organisation du travail ou Risques Psychosociaux (RPS) au travail sont des risques qui sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique et à la santé mentale des salariés (stress, harcèlement, épuisement professionnel, violences au travail) et peuvent entrainer des problèmes de sommeil, des maladies psychosomatiques, des dépressions, mais aussi favoriser des troubles musculosquelettiques et des maladies cardio-vasculaires. Ils peuvent être déclarés en accident du travail.
Mise en évidence d’un danger : concernant les contextes en cause dans l’apparition de RPS, aucun « danger » ne peut être associé en tant que tel. Les causes sont multiples et peuvent se combiner à l’infini.

Risques liés à la politique des Ressources Humaines et à l’environnement
Existe-t-il des indicateurs de suivi des risques psychosociaux ?	OUI r NON r
Un interlocuteur Ressources Humaines (RH) est-il rattaché au site ?	OUI r NON r
La gestion des RH est-elle organisée (process de recrutement, fiches de poste, intégration des nouveaux salariés, entretiens annuels, gestion prévisionnelle…) ?	OUI r NON r
La formation professionnelle des salariés est-elle réalisée de façon régulière (information et utilisation du DIF, élaboration d’un plan de formation…) ?	OUI r NON r
Un interlocuteur Délégué du Personnel et/ou « santé / sécurité » est-il identifié dans la structure ?	OUI r NON r
Certains salariés présentent-ils des problèmes d’addiction (tabac, alcool, drogue…) connus ?	OUI r NON r
L’environnement économique et/ou politique de la structure est-il favorable ?	OUI r NON r
Risques liés à la nature du travail
Des salariés sont-ils en contact avec du public (usagers, clients, fournisseurs...) ?	OUI r NON r
Y-a-t-il des horaires atypiques (travail de nuit, en équipes alternantes, en week-end, temps de travail annualisé…) ?	OUI r NON r
Certains postes présentent-ils des contraintes particulières (charge physique ; charge mentale : concentration, attention, traitement des informations… ; charge émotionnelle : contact avec la souffrance, la violence…) ?	OUI r NON r
Les salariés sont-ils soumis à des pressions temporelles (cadences imposées et répétitivité, interruptions dans le travail, aléas, imprévus, multiplicité des tâches, travail dans l’urgence…) ?	OUI r NON r
Des pauses sont-elles prévues et réellement prises ?	OUI r NON r
Les salariés sont-ils polyvalents avec roulement sur certains postes ?	OUI r NON r
Les salariés travaillant de façon isolée sont-ils identifiés ?	OUI r NON r
Les responsabilités et exigences de certains postes sont-elles équilibrées avec l’autonomie et les possibilités de prise d’initiatives ?	OUI r NON r
Le travail permet-il de trouver du plaisir : intéressant, source de développement personnel… ?	OUI r NON r

DANGER PSYCHOSOCIAL (2/2)
Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié à l’organisation du travail est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
identifier des indicateurs (absentéisme, accidentologie, turn-over…) et les suivre qualitativement
élaborer des outils de structuration et de positionnement des personnes : fiches de poste, organigramme…
sensibiliser et inciter à l’utilisation du Droit Individuel à la Formation (DIF)
définir une politique d’intégration des nouveaux salariés : livret d’accueil, tutorat, visite d’entreprise…
préparer le retour à l’emploi d’un salarié absent sur une longue période (entretien, information à son entourage professionnel…)
élaborer une procédure en cas d’évènement grave (agression, accident, suicide…)
former l’encadrement intermédiaire aux techniques de communication et de résolution des conflits
réagir rapidement en cas de tension relationnelle entre salariés
solliciter un organisme extérieur (service de santé au travail, CARSAT, ARAVIS, cabinet privé…) pour évaluer les risques psychosociaux
www.inrs.fr : ED 6012 et ED 6086, DARES et www.mieuxvivreautravail.anact.fr

Risques liés à la qualité des relations internes
Le règlement intérieur précise-t-il les modalités de prévention de la violence et du harcèlement au travail ?	OUI r NON r
Existe-t-il des problèmes d’ambiance, de conflits relationnels, au sein de la structure ?	OUI r NON r
Des salariés se plaignent-ils de stress, de mal-être, ou d’insatisfaction ?	OUI r NON r
Les salariés ayant des responsabilités managériales sont-ils formés au traitement des problématiques psychosociales (gestion des conflits, analyse des besoins…) ?	OUI r NON r
Des temps d’échange entre salariés, de passations de consignes (…) sont-ils prévus et formalisés ?	OUI r NON r

DANGER LIE AU TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
Les conséquences :
accidents spécifiques à l’hyperbarie : barotraumatisme dus aux variations de pression et volume dans les cavités de l’organisme (maladie professionnelle n° 29 du Régime Général)
accidents toxiques dus aux gaz employés
accidents de décompression – désaturation aéroembolique
accidents dus au milieu dans lequel le salarié évolue (noyade, hypothermie,…)
Mise en évidence d’un danger :

Un conseiller à la prévention hyperbare a-t-il été désigné ?	OUI r NON r
Les salariés ont-ils reçu la formation à la sécurité obligatoire à l’hyperbarie ?	OUI r NON r
Les salariés sont-ils suivis et aptes médicalement à l’hyperbarie ?	OUI r NON r
Les salariés ont-ils reçus leur certificat d’aptitude à l’hyperbarie (CAH) ?	OUI r NON r
Le manuel des procédures de sécurité en milieu hyperbare est-il mis à disposition des salariés ?	OUI r NON r
L’interdiction d’affecter les femmes enceintes à des travaux en milieu hyperbare à des pressions > 1,2 bar est elle respectée (Décret 96-364 du 30 avril 1996) ?	OUI r NON r
Un plan de prévention écrit a-t-il été établi ?	OUI r NON r
Les limites d’âge sont-elles respectées ?	OUI r NON r
Les équipements de travail sont-ils bien adaptés et contrôlés ?	OUI r NON r
Les salariés en milieu hyperbare sont-ils toujours accompagnés pour surveillance ?	OUI r NON r
Les paliers, les limites de profondeur et les tables de décompression sont ils bien respectés ?	OUI r NON r

Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié au travail en milieu hyperbare est-il mis en évidence ? OUI r NON r

Conseils de prévention :
respect de la réglementation (Décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011) dans le domaine de la formation à l’hyperbarie et de la surveillance médicale spéciale
respect des procédures d’accès, de séjour, de sortie et d’organisation du travail en milieu hyperbare
avion interdit dans les 48h suivant une plongée
contrôle des équipements (pas de combinaison trop serrée, détenteurs bien réglés, …)
bonne hygiène alimentaire (pas de boissons gazeuses, éviter les féculents avant la plongée)
entrainement physique régulier des plongeurs
contrôles des gaz respiratoires = production, transfert, stockage, distribution
moyens de secours à disposition : incendie et réanimation

RISQUE LIE AU TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE AUX CHUTES
Les conséquences :
Risque de blessure suite à une chute de plain-pied ou de hauteur d’un salarié.
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : Dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié aux chutes est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
nettoyage immédiatement des sols sales
formation du personnel à la sécurité
entretien des revêtements, suppression des inégalités des sols
organisation de la circulation des personnes dans l’entreprise
dégagement et éclairage suffisant des passages
mise en place de protections antichute : main courante, garde-corps, marche antidérapante
suppression des zones avec des différences de niveau
utilisation des protections individuelles ou collectives : harnais, lignes de vie, garde-corps, chaussures antidérapantes
déneigement l’hiver
libérer les zones de circulation
www.inrs.fr : ED 5030

Le sol est-il glissant : huile, déchets, verglas … ?	OUI r NON r
Le sol est-il dégradé : trou, revêtement inégal … ?	OUI r NON r
Le sol est-il inégal : marche, pente, … ?	OUI r NON r
Le sol est-il encombré : palettes, câbles, outils … ?	OUI r NON r
Les zones de passage sont-elles étroites, encombrées, mal éclairées ?	OUI r NON r
Faut-il longer des zones dangereuses pour avancer (machines, partie saillante) ?	OUI r NON r
L’accès à des zones en hauteur est-il nécessaire : toit, armoire, machine ?	OUI r NON r
Utilise-t-on des échelles, escabeaux, nacelles … ?	OUI r NON r
Utilise-t-on des moyens de travail en hauteur bricolés ou inadaptés ?	OUI r NON r
Les escaliers, passerelles sont-ils équipés de main courante ?	OUI r NON r

RISQUE LIE AUX CHUTES
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE AUX CHUTES D’OBJETS
Les conséquences :
Risque de blessure suite à la chute d’objets stockés en hauteur ou d’effondrement de moyens de stockage.
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié aux chutes d’objets est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
organisation correcte des stockages : emplacement, accessibilité
utilisation de matériel de stockage adapté aux charges
limitation des hauteurs de stockage
installation de protections pouvant retenir les objets en cas de chute
vérification régulière des palettes
utilisation des protections individuelles : casque, chaussures
www.inrs.fr : ED 5030

Des objets sont-ils stockés en hauteur : étagères, racks … ?	OUI r NON r
Les zones de stockage sont-elles bien délimitées, facilement accessibles ?	OUI r NON r
Les palettes sont-elles en bon état, vérifiées … ?	OUI r NON r
Les palettes défectueuses sont-elles mises hors circuit ?	OUI r NON r
Les moyens de stockage sont-ils adaptés aux charges : encombrement, poids?	OUI r NON r
Les moyens de stockage sont-ils en bon état et contrôlés régulièrement ?	OUI r NON r
Des objets sont-ils empilés sur de grandes hauteurs, en équilibre précaire ?	OUI r NON r
Des travaux sont-ils effectués au-dessus ou en-dessous d’autres postes ?	OUI r NON r
Y a-t-il vérification des piliers des racks, mise en place de protections d’angles ?	OUI r NON r

RISQUE LIE AUX CHUTES D’OBJETS
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE AUX MACHINES ET OUTILS
Les conséquences :
Risque de blessure (coupure - écrasement - fracture …) par machine ou outil.
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : Dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié aux machines et outils est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
mise en conformité des machines à la réglementation
information et formation des salariés
utilisation des machines selon les recommandations du fabriquant
vérification de l’utilisation, du bon état et du bon fonctionnement
contrôle régulier des arrêts d’urgence
port des équipements de protection individuelle : lunettes, gants
www.inrs.fr : ND 2305

La mise en conformité du parc machines est-elle terminée ?	OUI r NON r
Des parties mobiles, dangereuses de machine sont-elles accessibles ?	OUI r NON r
Existe-t-il un risque de projection de liquide sous pression, de copeaux ?	OUI r NON r
Tout outil défectueux est-il immédiatement signalé et réparé ou éliminé ?	OUI r NON r
Toute intervention sur une machine est-elle signalée avec respect des consignes de sécurité ?	OUI r NON r
Utilise-t-on des outils tranchants ?	OUI r NON r
Utilise-t-on des outils portatifs : scie, tronçonneuse, meuleuse ?	OUI r NON r
Existe-t-il un risque d’écrasement entre des équipements mobiles de la machine et des éléments fixes (paroi, pilier, …) ?	OUI r NON r
Les dispositifs de sécurité des machines sont-ils présents, efficaces et non shuntés ?	OUI r NON r
Les salariés sont-ils formés aux risques de leur poste de travail ?	OUI r NON r
Assurez vous la traçabilité des vérifications périodiques ?	OUI r NON r

RISQUE LIE AUX MACHINES ET OUTILS
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE AUX EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
Les conséquences :
- Plaie cutanée ou sous-cutanée par infiltration d’air à travers la peau
- Projections de particules délogées par l’air comprimé dans les yeux, la peau
- Baisse de l’acuité auditive et perforation du tympan
- Embolie par bulle d’air dans la circulation sanguine
- Brulure ou engelure suivant la température des flux
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : Dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié aux équipements sous pression est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
pas de pression > 3 bar sur les soufflettes à main
formation à l’utilisation et aux dangers de l’air comprimé
utiliser la plus basse pression d’air possible
utiliser une cabine adaptée, avec système d’aspiration
porter des EPI (visage, œil, oreilles, mains, voies respiratoires,…)
ajustements au pistolet à air (protecteur contre les copeaux, tubes de rallonge, système d’échappement et sacs collecteurs de particules)
pour les jets d’eau très HP : pas de jet droit, mais plats ou mieux des jets rotatifs 2 ou 3 bases ou des jets orbitaux
porter des EPI adaptés en tissu enduit ou multicouches
matérialiser des zone de travail sécurisées
dossier de suivi des équipements avec contrôles et inspections périodiques
utilisation des appareils par les seules personnes autorisées
consignes de sécurité et d’utilisation

Les soufflettes manuelles ont-elles des pressions inférieures à 3 bar ?	OUI r NON r
Les utilisateurs ont-ils une formation sur les dangers de l’air comprimé ?	OUI r NON r
L’interdiction d’utiliser un flux gazeux comprimé sur une personne ou pour nettoyer vêtements ou cheveux est-elle respectée ?	OUI r NON r
L’interdiction de ne pas modifier les caractéristiques des soufflettes manuelles est-elle comprise ?	OUI r NON r
Une maintenance régulière des fuites d’air comprimé est-elle organisée ?	OUI r NON r
Les jets d’eau très haute pression ont-ils leurs paramètres connus : forme, débit, pression ?	OUI r NON r
Des zones de travail sécurisées sont-elles matérialisées ?	OUI r NON r
Des EPI adaptés sont-ils proposés : combinaison, lunettes, bouchons ou casques pour les oreilles ?	OUI r NON r

RISQUE LIE AUX EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE A L’ELECTRICITE
Les conséquences :
Risque grave de brûlure, d’électrisation de salariés.
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié à l’électricité est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
installation et maintenance électrique par des professionnels habilités
contrôle régulier des installations
traitement immédiat de toute anomalie électrique
fermeture des armoires électriques
habilitation des salariés devant intervenir sur des installations électriques
information des salariés du risque électrique
www.inrs.fr : ED 548, ED 874 et ED 998

Existe-t-il dans l’entreprise des fils dénudés, sous tension accessibles aux salariés (armoire électrique ouverte) ?	OUI r NON r
Les intervenants de l’entreprise ont-ils une habilitation électrique ?	OUI r NON r
Existe-t-il dans l’entreprise du matériel électrique défectueux connu ?	OUI r NON r
Tout le matériel électrique défectueux est-il immédiatement signalé et réparé ou éliminé ?	OUI r NON r
Toute intervention sur une installation électrique est-elle signalée avec respect des consignes de sécurité ?	OUI r NON r
Les installations sont-elles vérifiées régulièrement ?	OUI r NON r
Les remarques des rapports de vérification sont-elles traitées ?	OUI r NON r

RISQUE LIE A L’ELECTRICITE
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE A L’INCENDIE / L’EXPLOSION
Les conséquences :
Risque de blessure, de brûlure souvent grave de salariés, de dégâts matériels importants.
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié à l’incendie / l’explosion est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
installation et vérification de moyens de détection, d’alarme, d’extinction
stockage des produits dangereux hors secteur de production
remplacer les produits inflammables ou explosifs par des moins dangereux
installation de protection mur et porte coupe-feu…
éloignement des sources d’inflammation : soudure, flamme…
signalisation des zones d’interdiction de fumer
installation de matériel électrique antidéflagrant, mise à la terre…
formation et entraînement d’évacuation des salariés
www.inrs.fr : ED 945, ED 4162, ED 6030 et ED 6060

Avez-vous des produits étiquetés inflammable F ou F+, explosif E, comburant O ?	OUI r NON r
D’autres produits inflammables comme papier, bois, gaz sont-ils présents?	OUI r NON r
Un risque de mélange de produits incompatibles entre eux existe-il ?	OUI r NON r
Y a-t-il des sources d’inflammation électrique, mécanique, thermique : soudure, meulage, étincelles électriques, particules incandescentes … ?	OUI r NON r
Existe-t-il dans l’entreprise des secteurs où sont entreposés bidons ouverts, vieux chiffons … ?	OUI r NON r
Les zones à risque d’explosion sont-elles définies et bien délimitées … ?	OUI r NON r
Les matériels de lutte contre l’incendie sont-ils adaptés, accessibles, vérifiés … ?	OUI r NON r
Les salariés sont-ils formés pour le risque incendie ?	OUI r NON r
Un plan d’évacuation existe-t-il ? Est-il testé ?	OUI r NON r
L’interdiction de fumer est-elle respectée ?	OUI r NON r

RISQUE LIE A L’INCENDIE / L’EXPLOSION
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE AU TRAVAIL SUR ECRAN
Les conséquences :
Risque de fatigue visuelle (génératrice de gêne à la vision et d’erreurs dans l’activité), de troubles musculaires, tendineux.
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié au travail sur écran est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
réflexion sur l’emplacement des écrans dès la conception des bureaux
prises électriques suffisantes et câblage informatique assez long
fenêtres équipées de stores réglables (intérieurs et/ou extérieurs)
qualité du siège réglable, des bureaux
alternance des tâches permettant des interruptions du travail sur écran
utilisation de logiciels à paramètres réglables : couleur et taille des caractères, fond d’écran…
formation des salariés
www.inrs.fr : ED 922, ED 923, ED 924 et ED 4208

L’écran est-il positionné correctement (absence de reflets ou d’éblouissement) ?	OUI r NON r
Les fenêtres sont-elles équipées de stores à lamelles ?	OUI r NON r
Le poste de travail est-il bien agencé permettant une posture de travail correcte tout le temps, un espace suffisant pour bouger?	OUI r NON r
Le travail sur écran est-il discontinu permettant une alternance de tâches ?	OUI r NON r
Les salariés sont-ils formés à l’utilisation des logiciels de l’entreprise ?	OUI r NON r
Les salariés se plaignent-ils de douleurs, de fatigue visuelle devant l’écran ?	OUI r NON r

En savoir plus :
www.ast74.fr
« Travail sur écran »

RISQUE LIE AUX TRAVAIL SUR ECRAN
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE AUX RAYONNEMENTS IONISANTS (RI)
Les conséquences :
Risque d’atteinte locale (peau, œil,…) ou générale avec effets irréversibles possibles.
Mise en évidence d’un danger :

Avez-vous des postes exposant à des rayonnements ionisants ?	OUI r NON r
Connaissez-vous les limites d’exposition aux rayonnements ?	OUI r NON r
Avez-vous une personne compétente en radio protection, régulièrement formée ?	OUI r NON r
Analysez-vous régulièrement les postes de travail de façon à évaluer les doses susceptibles d’être reçues par les salariés ?	OUI r NON r
Avez-vous délimité un zonage radio protection autour de la source de rayonnements ?	OUI r NON r
Avez-vous effectué le classement de vos salariés en catégorie A ou B ?	OUI r NON r
Avez-vous affiché les consignes de travail ?	OUI r NON r
Avez-vous affiché les panneaux réglementaires ?	OUI r NON r
Faites-vous procéder à des contrôles techniques de radioprotection de vos sources de vos appareils émetteurs de rayonnement ionisants au moins une fois par an ?	OUI r NON r
Chaque salarié intervenant en ZC ou ZS a-t-il un suivi par dosimètre externe (dosimétrie passive) obligatoire ?	OUI r NON r
Chaque salarié intervenant en ZC fait-il l’objet d’un suivi par dosimétrie opérationnelle ?	OUI r NON r
Avez-vous établi pour chaque salarié une fiche d’exposition ?	OUI r NON r
Chaque salarié classé en catégorie A ou B bénéficie t-il d’un examen médical au moins 1 fois/an ?	OUI r NON r
En cas d’intervention d’une entreprise extérieure, coordonnez-vous les mesures de prévention ?	OUI r NON r

Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié aux rayonnements ionisants est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
respect des bases de la radioprotection : justification, optimisation, limitation. Agir sur le temps d’exposition, la distance, les écrans
délimitation des zones surveillées (ZS) et zones contrôlées (ZC)
balisage de ces zones par panneaux réglementaires
définition des mesures de protection collectives et individuelles appropriées à la nature de l’exposition
formation des salariés sur les risques liés aux RI (au moins tous les 3 ans)
fourniture des EPI par l’entreprise utilisatrice aux salariés des entreprises extérieures
www.inrs.fr : ED 4187

En savoir plus :
www.ast74.fr
« Evaluation du risque rayonnement ionisant»

RISQUE LIE AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE AUX RAYONNEMENTS NON IONISANTS
SOUDURE (TIG, MIG, MAG)
Les conséquences :
atteinte pulmonaire, cutanée, oculaire, des voies aériennes supérieures
syndrome parkinsonien (manganèse, aluminium)
les fumées de soudage sont reconnues cancérigènes par le CIRC (Centre International de Recherche contre le Cancer)
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié aux rayonnements non ionisants (soudure) est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
aspiration locale au poste de soudage (torche aspirante, bras mobile…)
ventilation générale de l’atelier
isolement des salariés lors des opérations de soudure (écran, panneau, rideau)
stockage correct des bouteilles de gaz (oxygène, acétylène, argon, …)
mise à disposition d’EPI adaptés
port de masque-lunettes adaptés aux rayonnements lors du soudage
remplacement des électrodes thoriées par des électrodes au césium moins radioactives
affûtage des électrodes sous aspiration
www.inrs.fr : ED 83

Tous les types de soudure sont-ils répertoriés dans votre entreprise ?	OUI r NON r
Préciser :
Avez-vous les fiches de données de sécurité des produits que vous soudez ?	OUI r NON r
Avez-vous quantifié le temps de soudure par jour et par soudeur ?	OUI r NON r
Soudez-vous des pièces peintes ou dégraissées ?	OUI r NON r
Le risque incendie, explosion a-t-il été pris en compte ?	OUI r NON r
Le système électrique des équipements est-il vérifié régulièrement ?	OUI r NON r
Dans le cadre du soudage TIG, utilisez-vous du tungstène thorié ?	OUI r NON r
Avez-vous un système d’aspiration ?	OUI r NON r
Des EPI sont-ils fournis ?	OUI r NON r

En savoir plus :
www.ast74.fr
« Livret soudage »

RISQUE LIE AUX RAYONNEMENTS NON IONISANTS
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE AUX RAYONNEMENTS NON IONISANTS
LASER
Les conséquences :
effets sur la peau : brûlures superficielles (érythème, phlyctène) à profondes
effets sur l’œil : inflammation de la cornée et de la conjonctive (kérato conjonctivite), brûlure de la cornée, cataracte ou lésion du cristallin, atteinte de la rétine avec perte de l’acuité visuelle, brûlures atteinte de la vision centrale ou périphérique
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié aux rayonnements non ionisants (laser) est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
s’assurer que le constructeur des machines a fourni : la classification des appareils, l’étiquetage et la mise en place des dispositifs de sécurité (capotage des faisceaux, écrans de protection, mise à la terre…)
présence d’un responsable de la sécurité-laser
information et formation des salariés avec consignes écrites
mise à disposition des équipements de protection régulièrement contrôlés (gants ininflammables, non réfléchissants, non tricotés, lunettes protectrices spécifiques au laser utilisé)
balisage des locaux et des appareils (classe…)
prévention des risques associés : bruit, électricité (haute tension), incendie et chimiques (gaz, liquide)
www.inrs.fr : ED 6071

Certains de vos équipements sont-ils classés comme laser (1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4) ?	OUI r NON r
Connaissez vous le milieu actif du laser (produit solide, gazeux ou liquide) ?	OUI r NON r
Une zone contrôlée est-elle déterminée et balisée par des pictogrammes ?	OUI r NON r
Les salariés ont-ils reçu la formation nécessaire à l’utilisation du rayonnement laser ?	OUI r NON r
Le trajet du faisceau laser est-il protégé ?	OUI r NON r
L’émission du rayonnement est-elle signalée par un signal sonore ou un voyant lumineux ?	OUI r NON r
L’accès de la zone contrôlée est-elle interdite aux salariés non habilités ?	OUI r NON r
Les EPI (gants ininflammables, lunettes) sont-ils mis à disposition des salariés ?	OUI r NON r
Les lunettes protectrices sont-elles conformes aux exigences de sécurité ?	OUI r NON r
Sont-elles vérifiées régulièrement ?	OUI r NON r
Les salariés ont-ils un bilan ophtalmique régulier ?	OUI r NON r

RISQUE LIE AUX RAYONNEMENTS NON IONISANTS
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE AU MANQUE D’HYGIENE
Les conséquences :
Risque sanitaire.
Risque de contamination d’individus et de produits dans les professions de la restauration, de la santé.
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié au manque d’hygiène est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
mise à disposition de produits de lavage des mains adaptés
mise à disposition de sanitaires et vestiaires en nombre suffisant, propres, homme/femme
mise à disposition de points d’eau, de vêtements de travail lavés régulièrement
débit d’air

Existe-t-il des sanitaires en nombre suffisant, homme/femme ?	OUI r NON r
Sont-ils nettoyés et désinfectés régulièrement ?	OUI r NON r
Sont-ils ventilés ?	OUI r NON r
Existe-t-il des vestiaires en nombre suffisant, homme/femme ?	OUI r NON r
Existe-t-il des douches dans le cas de travaux salissants ?	OUI r NON r
Existe-t-il des points d’eau potable ?	OUI r NON r
Existe-t-il une salle de repos ?	OUI r NON r
Tous ces locaux sont-ils correctement entretenus aérés et/ou ventilés ?	OUI r NON r
L’interdiction de manger au poste de travail est-elle respectée ?	OUI r NON r
Les produits pour se laver les mains sont-ils adéquats ?	OUI r NON r
L’usage de solvants pour se laver les mains est-il interdit ?	OUI r NON r
Les vêtements de travail sont-ils lavés régulièrement ?	OUI r NON r

En savoir plus :
www.ast74.fr
« Evaluation du risque ventilation»

RISQUE LIE AU MANQUE D’HYGIENE
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE A LA MAUVAISE ORGANISATION DE LA SECURITE ET DES SECOURS
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié à la mauvaise organisation de la sécurité et des secours est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
présence d’un animateur de sécurité
formation à la sécurité des salariés à leur embauche, puis régulièrement
intégration de la sécurité dans la culture de l’entreprise
procédure d’organisation des secours réalisée et testée
salariés formés : Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Avez-vous un responsable sécurité ?	OUI r NON r
Des visites de sécurité sont-elles régulièrement pratiquées ?	OUI r NON r
Tous les salariés ont-ils bénéficié d’une formation à la sécurité en rapport avec leur poste de travail ?	OUI r NON r
Des équipements de protection individuelle entretenus, adaptés aux risques de l’entreprise, sont-ils portés par les salariés ?	OUI r NON r
Les demandes des salariés, relatives à la sécurité, sont-elles prises en compte ?	OUI r NON r
Un plan d’organisation des secours est-il en fonction dans l’entreprise ?	OUI r NON r
Les numéros de téléphone d’urgence sont-ils affichés visiblement dans chaque atelier ?	OUI r NON r
Y a-t-il des sauveteurs secouristes du travail dans votre entreprise ?	OUI r NON r
Sont-ils recyclés ?	OUI r NON r
Une trousse d’urgences, régulièrement contrôlée est-elle présente ?	OUI r NON r

En savoir plus :
www.ast74.fr
« Programme de formation SST »

RISQUE LIE A LA MAUVAISE ORGANISATION DE LA SECURITE ET DES SECOURS
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE A L’INTERVENTION D’ENTREPRISES EXTERIEURES
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié à l’intervention d’entreprises extérieures est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
inspection commune des lieux de travail avec les entreprises extérieures
rédaction en commun d’un plan de prévention
information des entreprises extérieures sur les risques, consignes de sécurité
fourniture d’équipements de protection individuelle spécifiques aux risques de l’entreprise
www.inrs.fr : ED 941

Des entreprises extérieures interviennent-elles plus de 400h/an ou pour des travaux dangereux dans votre société ?	OUI r NON r
Les services d’entreprises extérieures sont-ils utilisés : nettoyage, gardiennages, maintenance, restauration … ?	OUI r NON r
Les salariés des entreprises intervenantes sont-ils informés des risques spécifiques de l’entreprise utilisatrice ?	OUI r NON r
Sont-ils informés des consignes de sécurité de l’entreprise utilisatrice ?	OUI r NON r
Sont-ils informés du plan de circulation de l’entreprise utilisatrice ?	OUI r NON r
Un plan de prévention est-il établi en commun ?	OUI r NON r

RISQUE LIE L’INTERVENTION D’ENTEPRISES EXTERIEURES
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGER LIE AU RECOURS A DES INTERIMAIRES
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : Dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger lié au recours à des intérimaires est-il mis en évidence ? OUI r NON r
Conseils de prévention :
information de tout travailleur intérimaire sur les risques de l’entreprise
formation précise, complète par la maîtrise aux risques spécifiques du poste
mise à disposition des consignes de sécurité
fourniture d’équipements de protection individuelle spécifiques des risques de l’entreprise
CRAM Pays de la Loire « Vous avez recours à l’intérim : mode d’emploi »

Une visite de l’entreprise est-elle faite avec chaque intérimaire ?	OUI r NON r
Une information sur l’entreprise et ses risques est-elle donnée à l’accueil de l’intérimaire ?	OUI r NON r
L’intérimaire est-il informé et formé aux risques de son poste ?	OUI r NON r
Des intérimaires sont-ils affectés à des postes à risque particulier ?	OUI r NON r
Ont-ils alors une formation renforcée à la sécurité ?	OUI r NON r
Les équipements de protection individuelle sont-ils fournis aux intérimaires ?	OUI r NON r
L’intérimaire est-il suivi auprès d’un service de santé au travail ?	OUI r NON r

RISQUE LIE AUX RECOURS A DES INTERIMAIRES
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

DANGERS DIVERS
Mise en évidence d’un danger :
Rappel : dans ces fiches, si une case rouge est cochée, un danger est peut être identifié.
Un danger divers est-il mis en évidence ? OUI r NON r

Avez-vous pratiqué un diagnostic amiante dans votre entreprise ?	OUI r NON r
Les mesures de prévention, suite à ce diagnostic, ont-elles été prises ?	OUI r NON r
Avez-vous organisé la collecte et la traçabilité de vos déchets industriels ?	OUI r NON r
Toutes les anomalies signalées sont-elles rapidement traitées ?	OUI r NON r

RISQUES DIVERS
Unité de travail :

Très grave	3	3	3	3
Grave	2	3	3	3
Modéré	1	2	2	3
Faible	1	1	2	3
	Très improbable	Improbable	Probable	Très probable

SITUATION / N°	DESCRIPTIF / de la situation dangereuse	Mesures de prévention existantes				Niveau de risque					Actions envisagées

CLASSEMENT DES RISQUES ET PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION
Le classement des risques identifiés à l’aide des fiches précédentes ou de tout autre moyen est établi de façon décroissante depuis le risque 3 jusqu’au risque 1. RISQUE 3 = action de prévention corrective urgente et prioritaire
Date d’évaluation :
Par :

Unité de travail	N° action	Actions de prévention existantes	Niveau du risque					Mesure de prévention à mettre en place pour diminuer le risque	Responsable d’action	Délai et coût

Unité de travail	N° action	Actions de prévention existantes	Niveau du risque					Mesure de prévention à mettre en place pour diminuer le risque	Responsable d’action	Délai et coût

"Votre médecin du travail vous conseille dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail. N’hésitez pas à le contacter"

CENTRES MEDICAUX

INTERPROFESSIONNEL
12, quai de la Tournette
74 000 ANNECY
Tél: 04 50 45 13 56
Fax: 04 50 45 91 09
16, rue du Pré Faucon
PAE Les Glaisins
74 940 ANNECY LE VIEUX
Tél: 04 50 63 30 90
Fax: 04 50 63 30 91
4, rue Léon Rey Grange
74 960 MEYTHET
Tél: 04 50 22 77 22
Fax: 04 50 22 77 23
24, route de la Fuly
74 150 RUMILLY
Tél: 04 50 64 69 77
Fax: 04 50 64 57 27
16, avenue des Tilleuls
74 200 THONON LES BAINS
Tél: 04 50 71 06 06
Fax: 04 50 71 71 86
Centres annexes
interprofessionnels
Châtel . Douvaine . Evian . Faverges . Morzine . Saint-Jean-de-Sixt . Thônes .

BTP
16, rue du Pré Faucon
PAE Les Glaisins
74 940 ANNECY LE VIEUX
Tél: 04 50 57 02 47
Fax: 04 50 57 86 87
4, rue Germain Sommeiller
ZI Les Grands Bois
74 100 ANNEMASSE
Tél: 04 50 95 81 20
Fax: 04 50 95 86 41
1, rue Maréchal Leclerc
Immeuble le Panoramique
Entrée C
74 300 CLUSES
Tél: 04 50 54 65 14
Fax: 04 50 54 65 15
5, bis avenue d’Evian
74 200 THONON LES BAINS
Tél: 04 50 63 30 90
Fax: 04 50 63 30 91
Centres annexes BTP
Châtel . Faverges . Morzine . Rumilly . Saint-Jean-de-Sixt . Thônes

Réalisation : AST 74 HAUTE-SAVOIE | SANTÉ AU TRAVAIL INTERPROFFESSIONNEL & BTP
Rédaction et mise à jour : groupe Evaluation des Risques Professionnels
Edition 2014 - Imprimé en 200 exemplaires

L’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Aide à l’élaboration du Document Unique (DU)

Documents téléchargeables et mis à jour sur www.ast74.fr

AST 74 HAUTE-SAVOIE | SANTÉ AU TRAVAIL INTERPROFESSIONNEL & BTP
Siège social et administratif : 12, quai de la Tournette CS 90417 - 74013 ANNECY CEDEX
Tél: 04 50 45 13 56 - Fax: 04 50 45 91 09
www.ast74.fr santetravail@ast74.fr | www.asmtbtp74.fr asmtbtp@ast74.fr

#